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Аннотация
В данной статье рассмотрены и проанализированы наиболее часто встречаемые дефекты при визульно-инструментальном обследовании конструкций вентилируемых фасадных систем.

Вступление
В последние годы, в г. Москве и в других районах России, большую популярность получили здания с вентилируемым фасадом. Такая система широко применяется не только при новом строительстве, но и при косметическом ремонте старых зданий.
Вентилируемый фасад представляет собой конструкцию для отделки наружных стен здания, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Между теплоизоляционным и облицовочным слоем образуется вентилируемый зазор, который за счёт восходящих потоков воздуха содержит стены в сухости и не дает образовываться конденсату.
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Свою популярность, вентилируемые фасады получили благодаря своим преимуществам. Среди них можно отметить:


· Высокий уровень звуко- и теплоизоляции;
· Большой выбор материала и цвета облицовки;
· Может использоваться при строительстве высотных зданий;
· Долговечность;
· Высокая степень ремонтопригодности;
· Устойчивость к коррозии;
· Пожаростойкость.
Крайне важно доверить работу по монтажу системы профессиональной бригаде, ведь несоблюдение технологии монтажа, может повернуть некоторые перечисленные преимущества в фатальные недостатки.
Отделом строительной акустики и обследования фасадов ГБУ «ЦЭИИС» в рамках выполнения оценки соответствия фасадных конструкций требованиям технических регламентов и проектной документации было проведено множество визуально-инструментальных обследований фасадных систем зданий на территории города Москвы. В результате проделанной работы собрана статистика основных дефектов, встречающихся в навесной фасадной системе с воздушным вентилируемым зазором.
Все выявленные нарушения можно разделить на 4 типа:
· Дефекты, связанные с нарушением механической безопасности (влияющие на несущую способность);
· Дефекты, связанные с нарушением пожарной безопасности;
· Дефекты, связанные с нарушением энергоэффективности (применение материалов, физико-механические свойства которых не соответствуют требованиям проекта);
· Несоответствие проектной документации.
Основная часть
Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся дефекты в вентилируемых фасадах за 2022 год.
1. В алюминиевых системах вертикальная направляющая должная крепиться к опорному кронштейну в центры овальных отверстий. Это позволяет компенсировать температурные деформации. На представленной фотографии одна заклёпка установлена в круглое отверстие. Другая в тело кронштейна. Из за температурных расширений может начаться деформация вертикальной направляющей.
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2. Фасадный дюбель закреплен в краевую зону бетонной стены. Не соблюдается минимально допустимое расстояние от точки крепления фасадного дюбеля до края несущего основания – 100 мм. Фасадный дюбель разрушил бетон и вышел наружу. Отсутствует надёжное крепление кронштейна.
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3. Кронштейн закреплен на один фасадный дюбель в центральное отверстие, вместо крепления на два фасадных дюбеля в два крайние отверстия. Крепление вертикальной направляющей к удлинителю кронштейна выполнено на 3 вытяжные заклёпки вместо 4.
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4. На следующей фотографии превышен максимально допустимый зазор между смежными плитами утеплителя.
Максимально допустимая величина незаполненного шва составляет - 2 мм.
Если зазор составляет от 2 до 8 мм, его нужно плотно заполнить минеральной ватой. Если же зазор превышает 8 мм, то требуется устранить его путём перевешивания плиты утеплителя.
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5. Плиты утеплителя должны иметь зубчатую перевязку как представлено на правом изображении.
На левой фотографии минераловатные плиты образуют единый шов по всей высоте здания. Данное нарушение увеличивает тепловые потери и способствует промерзанию.
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Заключение
Выполнение сотрудниками отдела строительной акустики и обследования фасадов ГБУ ЦЭИИС работ по обследованию фасадных конструкций на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации позволяет своевременно выявлять нарушения на объектах различного назначения.
Выявленные дефекты подлежат обязательному устранению производителями строительно-монтажных работ проверяемых организаций.
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