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Аннотация
В данной статье рассмотрены и проанализированы наиболее часто встречающиеся дефекты монтажа утеплителя, выявляемые при визуально-инструментальном обследовании монтируемых конструкций навесных фасадных систем.
Введение
Навесные фасадные системы – это широко применяемые в современной практике каркасные конструкции с закреплёнными панелями облицовки, призванными обеспечить защиту несущей стены, а также декоративное совершенство готовой постройки. Применение таких систем нашло распространение при строительстве новых жилых и нежилых зданий, а также при реконструкции старых построек – домов и промышленных объектов.
Устройство навесных фасадов
Все навесные системы имеют принципиально одинаковую конструкцию и состоят из утеплителя, подконструкции (металлический каркас) и облицовки (рис.1).
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В основной части статьи приведена статистика наиболее встречаемых дефектов при монтаже утеплителя в навесных фасадных системах.
Статистика и иллюстрации дефектов
В ходе работ по обследованию фасадных конструкций на объектах г. Москвы получена статистика основных дефектов устройства теплоизоляционного слоя стен (рис.2).
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На рисунках 3-11 показаны встречающиеся дефекты теплозащитного слоя навесных фасадов в порядке убывания частоты обнаружения на обследуемых зданиях.
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Заключение
При эксплуатации зданий с навесными фасадными системами обнаруживаются дефекты, существенно снижающие теплозащитные качества наружных стен [1-3].
К числу таких дефектов следует отнести и рассмотренные в данной статье. Качественное выполнение работ по монтажу утеплителя, необходимое условие выполнения требований проекта при возведении и реконструкции зданий с навесными фасадными системами.
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