Применение газобетона в строительстве
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Газобетон — разновидность ячеистого бетона; искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму замкнутыми, но сообщающимися друг с другом порами диаметром от 1 до 3 мм.
Целью работы является узнать подробно про свойства газобетонных блоков и рассмотреть использование их в различных видах строительства.
С каждым годом газобетон становится всё более востребованным в самых разных сферах строительства. Данный материал используется в объектах капитального строительства, гаражей, промышленных и сельскохозяйственных зданий, бань, беседок, заборов и прочих сооружений.
Газобетонные блоки применяются, прежде всего, для возведения наружных и внутренних стен жилых домов. Такую популярность рассматриваемый материал получил благодаря своим впечатляющим теплоизоляционным свойствам.
Также к достоинствам газобетона относится высокая степень пожаробезопасности и относительно малый вес блоков. Средняя плотность газобетона позволяет снизить нагрузку на фундамент, что экономит материалы и работы на его устройстве. Газобетон облегчает конструкцию, большие блоки требуют меньше раствора
Расширение производства газобетона позволило выпустить на рынок блоки разных размеров, форм и узконаправленного предназначения. К примеру, гладкостенные блоки используются преимущественно для строительства несущих стен и перегородок, и могут иметь разную ширину и толщину. В то же время для возведения армопояса применяют специальные газобетонные U-блоки, которые потом заполняют бетоном.
Одной из областей строительства, в которой всё чаще обращаются к использованию газобетона, является постройка несущих стен (Фото 1). Газобетонные блоки хороши для возведения 2-3-этажных домов, хотя в каждом частном случае нужно учитывать технические характеристики материалов.
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В строительстве монолитных высоток также активно применяются газобетонные блоки для заполнения ненесущих стен. Каркас многоэтажных зданий делается из привычного прочного железобетона, а для возведения внешних стен и перегородок используется газобетон (Фото 3).
[image: /mnt/u01/sites/ceiis.mos.ru/www/upload/medialibrary/eee/dnvapxxaf1ed56sx0wss4h6j3kt4hjd5/3.png]
Газобетонные блоки марок D300-D500 обладают меньшим весом, а потому и нагрузка на общую конструкцию будет ниже. Кроме того, внешние стены из газобетона отлично сохраняют тепло.
Марка блоков D500-D600 используется чаще в структуре навесных фасадов. Они отличаются повышенной прочностью и способны переносить большую физическую нагрузку, однако в таком случае обязательно требуется применение утеплителя.
Ниже представлена таблица из ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия». В ней указаны коэффициенты теплопроводности при равновесной влажности 4% и 5%. (Табл. 1).
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Газобетон является подходящей основой и для возведения перегородок в зданиях различного типа, так как этот материал не только надежный и отлично удерживает тепло, но ещё и обладает достаточно хорошей звукоизоляцией (Фото 4).
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А также к плюсам газобетона относят и тот момент, что блоки имеют разную толщину от 50 мм до 400 мм, и поэтому могут быть легко применены в строительных проектах различной сложности.
Специалистами «ГБУ ЦЭИИС», с начала 2023 года выполнено более 400 государственных работ по оценке соответствия качества кладки из газобетонных блоков требованиям проектной документации:
Выводы
В конечном итоге можно сделать вывод, что использование газобетонных блоков выгодно и эффективно сразу в нескольких видах строительства. Отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики, небольшой вес, простота монтажа, большой ассортимент размеров и форм, цена – всё это делает газобетон целесообразным и фактически универсальным материалом, отчего и спрос на него стремительно растёт. Но, чтобы все преимущества газобетона действительно работали, строительство должно быть строго по технологии.
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KoadhhuumeHT TennonpoBoaHOCTH A4ENCTLIX GETOHOB NPU PaBHOBECHOW BAaXHOCTU

Tabnuya A1

Kootppuumen TennionposoaHoct 4, Br/(m- °C), Mpu paBHOBECHOI BECOBOI BIakHOCTH W
Mapka seucThix Getonos
10 CpeaHedt MAoTHOCTU
4% 5%
D200 0,056 0,059
D250 0,070 0,073
D300 0,084 0,088
D350 0,099 0,103
D400 0,113 0,117
D450 0,127 0,132
D500 0,141 0,147
D600 0,160 0,183
D700 0,199 0,208
D800 0,223 0,232
D900 0,258 0,269
D1000 0,282 0,293
D1100 0,305 0318
D1200 0,329 0,342
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