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Строительство современных зданий сопровождается не только оригинальными планировочными решениями, но и использованием инновационных материалов, большинство которых не отвечают нормам и требованиям пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). При возникновении пожара и последующем воздействии опасных факторов пожара эвакуация становится затрудненной вследствие обильного образования дыма и стремительного распространения пламени.
Стальные, алюминиевые и пластиковые элементы являются самыми распространенными при устройстве инженерных сетей. Если для обеспечения пожарной безопасности металлоконструкции могут быть обработаны огнезащитными покрытиями, то с пластиковыми такой вариант не представляется возможным.
Для предотвращения пожаров и защиты строительных объектов предусмотрено множество мер безопасности, включая использование противопожарных муфт. Остановимся подробнее на данном вопросе.
Монтаж противопожарной муфты позволяет использовать любые материалы без снижения огнестойкости помещения и создания угрозы для жизни людей, находящихся в здании.
Что такое противопожарные муфты?
Противопожарные муфты, также известные как огнестойкие муфты, представляют собой специальные устройства, разработанные для предотвращения распространения огня и дыма по электропроводке, вентиляционным системам и другим коммуникациям в зданиях. Эти устройства играют важную роль в обеспечении пожарной безопасности внутри зданий, предотвращая вероятность распространения пожара.
Принцип работы противопожарных муфт основан на их огнестойкости и способности задерживать распространение огня через отверстия и проходы для коммуникаций. В случае пожара огонь и дым начинают распространяться по проводам и трубам, что может привести к быстрому распространению огня в здании. Противопожарные муфты предотвращают это распространение, блокируя путь огня и обеспечивая дополнительное время для эвакуации и оказания помощи.
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Противопожарные муфты решают проблему монтажа быстросгораемых трубопроводов, которые изготовлены из полимера или пластика, деформирующихся при тепловой нагрузке при пожаре. Строительные нормы и правила для внутреннего водопровода и канализации зданий обязывают производить монтаж муфт в местах пересечения противопожарных отсеков (стен, междуэтажных панелей, перегородок).
Как работают противопожарные муфты?
Муфты противопожарные для пластиковых труб имеют конструкция в виде разомкнутого хомута или кольца со специальной стягивающей застежкой. Изготавливается из алюминиевого сплава, иногда из нержавеющей стали. Окрашивается краской для поддержания интерьера помещения и с целью создания антикоррозийного эффекта на случай утечки воды. Застежка надежно фиксирует муфту на поверхности трубы. Материал фиксатора – легированная высокопрочная сталь. В конструкцию муфт входит и противопожарная лента, расширяющаяся при достижении критической температуры в помещении во время пожара. Лента водоустойчива, что важно при различного рода утечках.
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Корпус снабжен устройствами для крепления муфты к потолку, стенам и другим элементам. Торец муфт снабжают зубцами, которые удерживают терморасширяющуюся ленту внутри корпуса. Помимо огнезащитной функции противопожарные муфты заполняют строительные проемы, отверстия, а также позволяют прочно зафиксировать вертикальные участки трубопроводов для исключения их вибрации и последующих поломках при эксплуатации. Таким образом, обеспечивается герметичность помещений.
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Противопожарные муфты могут быть выполнены из различных материалов, обладающих высокой огнестойкостью. Они могут иметь специальные уплотнения, которые расплавляются при высокой температуре, заполняя проход и преграждая путь для огня. Это позволяет изолировать пожар и предотвратить его распространение через коммуникации.
Большую надежность при пожаре обеспечит установка противопожарных муфт с двух сторон пожарных отсеков, соединенных между собой металлической стяжкой.
При строительстве и капитальном ремонте многоквартирных домов часто можно встретить именно такой способ герметизации квартир. Последние годы с помощью муфт увеличивают огнестойкость зданий социального назначения:
· больниц и поликлиник;
· профилакториев и санаториев;
· детских садов и школ;
· гостиниц и общежитий;
· торговых центров;
· вокзалов и аэропортов.
Срок гарантийной службы равен всему сроку эксплуатации здания, в которой муфты устанавливаются. Не разрушаются под действием влаги, пыли, температурных изменений.
Заключение
Противопожарные муфты играют важную роль в современных системах обеспечении безопасности и защите зданий и сооружений от пожаров. Их установка обязательна в соответствии с строительными нормами и правилами, а именно: - п.п. 4.23 «В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам», СП 40-107-2003. Вложение средств и усилий в установку противопожарных муфт может существенно снизить ущерб от пожара, сохранить жизни и имущество.
Список литературы
1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
2. СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»,
3. Сайт в сети Интернет: Журнал "ПОЖАР.инфо" https://pozhar.info/ognezashhita/protivopozharnye-mufty-modeli-gde-i-dlya-chego-ispolzuyutsya-mufty.






Статью подготовил:
Ведущий инженер Отдела пожарного контроля
 ГБУ "ЦЭИИС" Процкий Д.В.


Адрес страницы: http://ceiis.mos.ru/presscenter/nauchno-publitsisticheskie-stati/detail/11918911.html
ГБУ города Москвы «ЦЭИИС»
rId20.jpg




rId23.jpg




rId26.jpg




