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Значимость вентиляции
Наличие достаточного притока воздуха играет ключевую роль. Даже в исправной системе естественной вентиляции могут возникать проблемы. В холодное время года из-за большой разницы в плотности внутренней и внешней среды тяга в вентиляционной шахте усиливается, вызывая сквозняки. В летнее время тяга ослабевает, в особенности на верхних этажах.
Высокая влажность также является проблемой, возникающей от домашней деятельности. Влажность повышает даже дыхание жильцов, домашних животных и растений. В современных квартирах площадью 120 м2 влажность может достигать 70% при температуре 20 °C, что снижает общий комфорт. К тому же, человек выдыхает около 18 л CO2 в час, и в закрытой комнате быстро может накопиться критическая концентрация углекислого газа. Следовательно, необходим регулярный обмен влажного воздуха на сухой и свежий.
При постоянном давлении концентрация пара будет расти. При достижении определенной температуры (точка росы) влага осядет в конденсат. Чем теплее воздух, тем больше влаги он может удерживать. В результате наиболее холодные элементы в помещении, такие как стеклопакеты, становятся местом скопления сырости.
Дополнительное утепление и герметизация окон мало помогают в борьбе с постоянным запотеванием. Необходим приток воздуха как минимум 30 м³/ч. В то же время строительные нормы ограничивают приток через раму до 7 м³/ч. Возникает вопрос, как разрешить это противоречие.
Одним из методов решения проблемы является проветривание комнат путем частичного открытия створок. Однако возникают такие недостатки, как оседание пыли, разгул сквозняков и уменьшение уровня звукоизоляции.
Различные компании предлагают большое разнообразие клапанов для вентиляции окон, которые можно классифицировать в зависимости от характеристик проводящих каналов.
Фальцевая система
Одна из наиболее простых разновидностей вентиляционных клапанов для ПВХ окон. Свежий воздушный поток заходит в помещение сквозь специальные вырезы, расположенные в уплотнениях притвора оконных рам. Этот воздух следует по достаточно длинному пути не менее 1 м по фальцам рамных профилей от входных отверстий. Обеспечивается предварительный нагрев воздушного потока за счет тепла от материала рам. Такой механизм уменьшает вероятность обледенения и эффективно рассекает звуковые волны.
Для установки фальцевой системы сначала удаляется определенный кусочек уплотнителя, после чего корпус клапана прикрепляется к раме. Корпус оборудован специальной заслонкой лепесткового типа, которая функционирует в зависимости от давления воздуха снаружи. При сильном ветре эта заслонка автоматически производит частичное перекрытие вентиляционного отверстия, предотвращая чрезмерный приток холодного воздуха. Возможность ручной регулировки заслонки позволяет дополнительно контролировать приток воздуха.
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Врезная система
Устанавливается на верхнем профиле створки окна, часто требуя проделывания одного или двух отверстий вытянутой формы. Установка таких клапанов не очень трудоемка и может быть выполнена на уже установленных стеклопакетах. Они обеспечивают достаточный воздухообмен, однако в сильные морозы могут стать причиной сквозняков.
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Щелевая система
Щелевые устройства вентиляционных клапанов характеризуются наличием сквозной щели, размеры которой составляют около 14 мм в высоту и до 400 мм в длину. Для размещения щели подходит горизонтальный импост или верхний брусок створки. С внешней стороны щель прикрыта впускным блоком, который защищает от ливня и комаров. Внутренняя часть прикрывается регулирующим блоком.
Щелевые вентиляционные системы обеспечивают приток воздуха в объеме около 30 м³/ч при давлении 10 Па, что почти соответствует установленным нормам. Эти системы могут быть установлены на различных типах профилей.
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Накладные устройства
Выделяются своей большой рабочей площадью канала (до 200 см²). Могут монтироваться различными методами, например, в зазоре между рамой и проемом или профилем створки и торцом стеклопакета. Эти клапаны обладают высокой пропускной способностью, но могут представлять определенные сложности в отношении звуко-, пыле- и теплозащиты, а также влияют на внешний вид с творки и фасада здания.
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Стенные клапаны
Обычно устанавливаются возле радиаторов отопления. Способны предварительно нагревать входящий воздух. Для их монтажа в наружной стене просверливается отверстие диаметром от 9 до 13 см. Разнообразие моделей стенных клапанов впечатляет – от простых ручных до сложных систем с вентиляторами, датчиками влажности и многослойными фильтрами. Некоторые способны работать в режимах притока и вытяжки, эффективно используя тепло выходящего воздуха для нагрева входящего.
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Выводы
Каждый из этих типов вентиляционных клапанов обладает своими уникальными характеристиками и подходит для различных условий эксплуатации, обеспечивая оптимальный воздухообмен.
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