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В России, где основными лесообразующими породами являются хвойные насаждения, деревянное домостроение имеет большой потенциал и позволит задействовать существенные резервы внутреннего спроса на древесину. К 2030 году планируется увеличить применение продукции деревянного домостроения в общем объёме жилищного строительства до 20%.
2. Современные технологии и методики контроля качества при изготовлении деревянных домов
Контроль качества при изготовлении деревянных домов включает в себя несколько этапов. На первом этапе проводится контроль качества сырья и материалов, используемых для изготовления конструкций и отделочных работ. На этом этапе важно обеспечить соответствие материалов требованиям нормативных документов и стандартов, а также проверить их на наличие дефектов и повреждений.
Качество пиломатериалов, изделий и деталей из древесины проверяют выборочным контролем путем проверки наличия документов, подтверждающих их качество, соответствия маркировки и выполнением необходимых измерений и испытаний согласно требованиям государственных стандартов.
На втором этапе проводится контроль качества на этапе производства. Он включает в себя контроль геометрических параметров конструкций, толщины стенок, качества соединений и креплений, а также прочности и жесткости конструкций. Для проведения контроля качества на этом этапе могут использоваться различные методы, включая визуальный осмотр, измерения, испытания и др.
Пиломатериалы и изделия принимаются партиями. Партией считается количество пиломатериалов и изделий одного сорта (группы сортов), породы и одного назначения, оформленные одним документом о качестве.
Документ о качестве должен содержать:
- наименование предприятия-поставщика, его товарный знак и адрес;
- дату, номер партии или пакета;
- назначение, породу, сорт, размеры, количество;
- обозначение стандарта.
На третьем этапе проводится контроль качества на этапе монтажа и установки. Он включает в себя проверку правильности монтажа конструкций, их соответствия проектной документации, а также проверку качества отделочных работ. Для проведения контроля качества на этом этапе могут использоваться различные методы, включая визуальный осмотр, измерения, испытания и др.
В последнее время все большее распространение получают автоматизированные системы контроля качества, позволяющие проводить контроль в режиме реального времени и обеспечивающие высокую точность, и надежность результатов.
3. Контроль качества при эксплуатации деревянных домов
Контроль качества при эксплуатации деревянных домов включает в себя виды и методы контроля, направленные на обеспечение сохранности конструкций и отделочных материалов, а также на поддержание комфортных условий проживания.
Контроль качества деревянных конструкций зданий в период строительства является непрерывным процессом. Статистические данные свидетельствуют о том, что здания из древесины занимают достаточно большой объем на рынке жилья, а значит, требуют подхода, учитывающего все этапы изготовления и эксплуатации.
Одним из важнейших видов этапов при эксплуатации деревянных домов является техническое обслуживание и ремонт. Данные этапы включают в себя проверку состояния конструкций и отделочных материалов, выявление и устранение дефектов и повреждений, а также проведение превентивных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения дефектов и повреждений в будущем.
Для мониторинга состояния деревянных домов могут использоваться системы дистанционного контроля, позволяющие проводить контроль в режиме реального времени.
Такие системы состоят из совокупности устройств, каждое из которых оснащено:
· микроконтроллером с интегрированным модулем Wi-Fi;
· мобильным широкополосным модемом;
· блоком питания;
· аккумуляторными батареями;
· набором цифровых датчиков, измеряющих: влажность древесины,
содержание углекислого газа у поверхности древесины и в помещении;
температуру и влажность воздуха в помещении.
Значения измеряемых параметров автоматически передаются через интернет оператору или программе с искусственным интеллектом с определённым интервалом времени. Оператор работает с данными дистанционно.
Оценка вероятности возникновения гниения и стадии гниения осуществляется по значениям измеряемых параметров, а также по динамике их изменения.
4. Перспективы развития контроля качества при изготовлении и эксплуатации деревянных домов
Развитие контроля качества при изготовлении и эксплуатации деревянных домов связано с внедрением новых технологий и материалов, а также с разработкой и внедрением интеллектуальных систем контроля качества.
Одним из направлений развития является использование новых материалов, обладающих повышенной прочностью и стойкостью к воздействию внешней среды. Это позволяет улучшить качество деревянных домов и повысить их эксплуатационные характеристики.
Другим направлением развития является разработка и внедрение интеллектуальных систем контроля качества, основанных на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти системы позволяют проводить контроль качества в режиме реального времени, обеспечивая высокую точность и надежность результатов.
Важным направлением развития является также совершенствование нормативно-правовой базы в области контроля качества деревянных домов. Это включает в себя разработку и усовершенствование стандартов и нормативных документов, регулирующих процессы изготовления и эксплуатации деревянных домов, а также внедрение систем сертификации и аттестации, направленных на обеспечение соответствия деревянных домов требованиям безопасности и качества.
4. Заключение
Дальнейшие исследования в этой области направлены на совершенствование существующих технологий и методик контроля качества, а также на разработку новых подходов, основанных на использовании современных технологий и материалов. Продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в области контроля качества деревянных домов, направленную на обеспечение безопасности и комфорта их жильцов. Так, с 19.01.2024 действует изменение в СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства», с 29.01.2024 действуют изменения в СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80», СП 451.1325800.2019 Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования», СП 516.1325800.2022 «Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства».
Сотрудники ГБУ «ЦЭИИС» принимают участие в выездных проверках строительных объектов города Москвы, совместно со специалистами Мосгосстройнадзора, выполняя, в том числе работы по оценке соответствия качества древесины в конструкциях, а также геометрических параметров и (или) прогибов деревянных конструкций требованиям проектной документации.
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