Контроль качества готового покрытия пола
31.10.2024
Готовое покрытие пола представляет собой конструкцию, которая защищает от внешних воздействий основание пола и выполняет декоративную функцию. Существует множество видов напольных покрытий, наиболее распространёнными является ламинат, линолеум и напольная плитка.
Ламинат — это многослойное покрытие, состоящее из ДВП (древесно-волокнистая плита) с декоративным слоем и защитным покрытием.
Линолеум — это полимерное покрытие, которое отличается высокой гибкостью и прочностью.
Напольная плитка — это отделочный материал, который изготавливается из керамики, керамогранита, натурального камня и т.д. Напольная плитка отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге и механическим воздействиям.
Широкое распространение сегодня начинает также приобретать кварцвиниловое (SPC) покрытие — инновационный отделочный материал, который становится популярным благодаря своим свойствам и преимуществам. Он состоит из нескольких слоёв, включая кварцевый песок и поливинилхлорид, что придаёт ему прочность и устойчивость к внешним воздействиям.
Преимущества:
· износостойкость и долговечность;
· лёгкость укладки и ухода;
Кварцвиниловое покрытие подходит для помещений с высокой проходимостью и является безопасным выбором для семей с детьми и домашними животными.
А вот наименьшую долю в строительстве занимают покрытия из паркета, инженерной доски и пробки по причине высокой стоимости, чувствительности к влаге и сложности монтажа. Однако у этих материалов есть ряд плюсов, которые делают их популярными среди определённых групп потребителей.
Паркет и инженерная доска отличаются высокой прочностью и долговечностью, а также возможностью многократного ремонта и обновления поверхности. Пробка же известна своими теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами, что делает её идеальным выбором для некоторых типов помещений.
Выбор того или иного материала зависит от назначения помещения и предполагаемых нагрузок на пол, износостойкость, влагостойкость, долговечность и т.д.
Независимо от типа напольного покрытия, его монтаж требует предварительного выравнивания основания с помощью стяжки. Стяжка служит элементом конструкции пола, который выполняет ряд функций:
· выравнивание поверхности;
· улучшение звукоизоляции;
· повышение теплоизоляции.
Устройство стяжки ключевой этап в процессе монтажа пола, который оказывает значительное влияние на качество выполнения готового покрытия пола.
Вот несколько аспектов, которые следует учитывать при проведении контроля готового покрытия пола:
· перед укладкой напольного покрытия необходимо провести визуальный осмотр основания (стяжки) на предмет трещин, неровностей или других дефектов. Это поможет избежать проблем с укладкой и дальнейшей эксплуатацией готового покрытия;
· лабораторный контроль качества применяемых материалов на соответствие требованиям проектной и нормативно-технической документации;
· важно соблюдать технологию укладки напольного покрытия, чтобы обеспечить его долговечность и надёжность. Любые отклонения от технологии могут привести к снижению качества готового пола;
· после завершения работ по укладке напольного покрытия проводится контроль качества на соответствие требованиям проекта.
ГБУ «ЦЭИИС» в рамках работы «Оценка соответствия готовых покрытий пола, в том числе уклонов полов в помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей требованиям проектной документации и (или) информационной модели объекта», производит оценку соответствия качества готового покрытия пола по следующим параметрам:
- зазоры между элементами покрытия паркета и ламината;
- отклонение от ровности покрытия (напольная плитка, ламинат, паркет и линолеум);
- уступы между смежными изделиями (напольная плитка, ламинат, паркет, линолеум);
- ширина швов между соседними/смежными плитками (напольная плитка);
- значение уклона (напольная плитка) (фото 1-4).
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Наиболее часто выявляемыми дефектами являются: отклонение от ровности покрытия и уступы между смежными изделиями.
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На графике выше мы наблюдаем снижение нарушений к общему количеству работ, что может свидетельствовать о мерах предотвращения нарушений и усиления контроля.
В заключении хочется отметить, что для достижения высокого качества готового напольного покрытия необходимо строго следовать инструкциям по укладке напольных покрытий и использовать качественные материалы. Кроме того, требуется проводить обучение и сертификацию персонала, чтобы гарантировать их знание и соблюдение стандартов и требований. Регулярные проверки позволят выявить возможные дефекты на ранней стадии и предотвратить их развитие. Комплексный подход к выполнению работ обеспечит высокое качество монтажа напольного покрытия, что позволит создать прочное и долговечное покрытие, соответствующее заданным требованиям.
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